СОКОЛ–М
Дальность действия: 
стационарный режим не менее 350 м (тип. 600м)
патрульный режим   встречное напр. - не менее 350 м, попутное - не менее 200 м
Диапазон измерения скорости: 
стационарный режим     20-250 км/ч
патрульный режим         40-250 км/ч
Точность измерения: 
стационарный режим    ± 1 км/ч
патрульный режим         ± 2 км/ч
Время измерения:    не более 0,4 с
Напряжение питания:   6,6 - 16 В
Интервал рабочих температур:    -30...+50° С
 
 ИСКРА, ИСКРА-1
Дальность действия измерителя: не менее 300 (800)м
Диапазон измеряемых скоростей: 30 - 180 км/ч
Точность измерения:  ± 1 км/ч
Время измерения:  не более 1 с
Напряжение питания измерителя 11 - 16 В
Интервал рабочих температур:   -30...+50° С
 
БЕРКУТ
Дальность действия измерителя: не менее 400 (800)м 
Диапазон измеряемых скоростей: 20 - 250 км/ч
Точность измерения скорости:
в стационарном режиме: ±1 км/ч
в патрульном режиме:  ±2 км/ч
Время измерения:  не более 0,3 с
Напряжение питания:
от бортовой сети автомобиля: 9 – 16 В
 от встроенного аккумулятора:  4 – 4,8 В
 
ВИЗИР
Дальность действия измерителя: не менее 400 м 
Диапазон измеряемых скоростей: 20 - 250 км/ч
Точность измерения скорости:
        в стационарном режиме: ±1 км/ч
        в патрульном режиме:  ±2 км/ч
Время измерения:  не более 0,3 с
Напряжение питания: 9 – 16 В
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 ºС,  в термочехле от -30 до +10 ºС 

БИНАР
Дальность действия измерителя: до 400 м
Диапазон измеряемых скоростей: 30 - 240 км/ч
Точность измерения скорости:
        в стационарном режиме: ±1 км/ч
        в патрульном режиме:  ±2 км/ч
Время измерения:  не более 1 с
Напряжение питания измерителя 11 - 16 В
Интервал рабочих температур:   0...+50° С
 
ЛИСД
Дальность действия измерителя: до 500 м
Диапазон измеряемых скоростей: 0 - 240 км/ч
Точность измерения скорости:  ±1,5 км/ч
Время измерения:  0,45 с
Напряжение питания:
        от бортовой сети автомобиля: 9 – 16 В
        от встроенного аккумулятора:  6 В
Интервал рабочих температур:   -20...+50° С